**TFN S7光纤熔接机**

|  |
| --- |
| \\192.168.3.144\公共空间\产品资料\产品设计图片\1. 光通信设备\1. 光纤熔接机\TFN\S7\1.jpg1 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **产品特点：**  5英寸电容触摸屏  3秒开机，6秒熔接，15秒加热  配置多功能三合一夹具，适用于裸纤，尾纤，跳线，皮线  轻便设计，1.965KG（主机+电池）  可调芯同芯对准  90°双摄像头  3个大功率LED照明灯  配备5200mA大容量电池，典型接续250芯（熔接+加热）  按键与触摸屏双操作方式  新时代智能多功能熔接机  自适应各种气压和温度  防水，防摔，防尘  **性能参数：**   |  |  | | --- | --- | | 熔接平均损耗 | SM（0.02dB）/MM(0.01dB)/DS(0.04dB)/NZDS(0.04dB)/G.657(0.02dB) | | 回波损耗 | >>60dB | | 熔接时间 | SM 标准熔接时间 7s/SM ，SM FAST模式： 6 s | | 电极棒寿命 | 放电 5000 次 | | 适用光纤类型 | SM（ITU-TU.625），MM（ITU-T G.653），NZDS(ITU-T.655),G657A,G657B  0.25mm,0.9mm,2.0mm,2.4mm,3.0mm,FLAT(indoor cable) | | 光纤放置与切割长度 | 涂覆层：0.125-1mm/切割长度：8-16mm | | 光纤对准方式 | 纤芯对准，同芯对准 | | 加热器适用热缩管 | 40mm，60mm，SOC-3.0，SOC-0.9 | | 典型加热时间 | 20s，10-900S可选/高精度模式7秒 | | 熔接模式 | 预设41种熔接模式，可存储100种模式 | | 熔接结果储存 | 内部存储 2000 个最新纪录 | | 电池熔接和加热次数 | 典型次数为 250 次（熔接+加热） | | 观察与显示方式 | 双摄像头，5 英寸彩色高清液晶显示屏 | | 光纤放大与显示 | X,Y,X/Y，双击500X | | 电源供应 | 交流电 100-240V 输入或直流电 9-14V |   **标准配置：**  主机、TFN 光纤切割刀、TFN米勒钳、TFN皮线钳、电源适配器、电源线、冷却架、电极棒、大容量电池、肩背带、操作说明、携带箱、TFN电动电极研磨器。  \\192.168.3.144\公共空间\产品资料\产品设计图片\1. 光通信设备\1. 光纤熔接机\TFN\S7\1.jpg1 | |